附件2

档案安全事故应急物资储备和场地准备参考清单
	分类
	名称
	建议技术参数与相关要求

	基础防护类
	灭火器
	适用于A类、E类火的灭火器

	
	防水挡板
	耐水压≥50kPa，接缝密封IP68

	
	防震密集架
	水平位移容差±10mm，抗震≥8度，可拆卸支架

	
	防磁柜
	柜外施加6000高斯磁场感应强度，柜内不高于5高斯

	
	大功率抽水泵
	流量≥100m3/h，扬程≥15m，支持泥浆颗粒≤5mm

	
	柴油发电机组
	输出功率满足需要，连续运行≥24小时，噪音≤75dB（1m处）

	
	数据存储箱
	便携式，防水防磁防震

	环境控制类
	除湿机
	日除湿量≥50L，湿度控制精度±5%RH

	
	应急冷藏柜
	温度波动≤±2℃，断电保温≥72小时

	
	移动式通风干燥舱
	风速0.5-3m/s可调，HEPA过滤≥99.97%

	
	晾晒场地设施
	防紫外线遮阳棚（UPF50+），场地承重≥200kg/m2，地面防水层耐候≥10年

	
	撤潮纸
	具有较好吸水效果、天然纤维含量高的纸张，pH值7.0-8.5

	
	可拆卸通风干燥架
	304不锈钢材质，层高可调，单层承重≥50kg

	专业救援类
	真空包装机
	密封性IP67，抽气速率≥30L/min

	
	档案修复工具箱
	配备启子、镊子、毛笔、棕刷等工具

	
	档案清洗机
	水压0.1-0.3MPa、可调，配套无酸吸水纸（克重≥80g/m2）

	
	真空冷冻干燥设备
	冷阱温度≤-60℃，真空度≤10Pa，干燥速率≥2kg/h（含水率80%→5%）

	
	转运筐
	EVA发泡材质，内衬无酸缓冲棉，承重≥30kg

	
	应急通信对讲机
	信道数量≥10个，电池容量≥2000mAh，功率≥5W，模拟数字双模式，防尘防水IP54

	
	卫星电话
	双模（天通+全网通支持广电700M），支持北斗/GPS等多种定位，防水IP58

	消杀灭菌类
	真空充氮杀虫灭菌设备
	容器内含氧量低于0.2%

	
	低温冷冻设备
	温度低于-30℃，处理时间大于70小时

	场地设施类
	应急清洗区
	防渗地面，排水坡度≥2%，分区管理（红/黄/绿区）

	
	通风干燥场
	配置排风设施和温湿度监测终端
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